
# Korkmaz A153

Části spotřebiče:

1. Ventil regulace tlaku
2. Bezpečnostní ventil
3. Vzduchový ventil
4. Otevírací systém
5. Zavírací systém
6. Víko s těsnícím obvodem
7. Indikátor maximálního plnění
8. Nerezový varný hrnec
9. Ohřívací báze



Před použitím výrobku si **PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD** a seznamte se s instrukcemi pro správné použití výrobku. Vždy postupujte v souladu s bezpečnostními pokyny! Výrobek je navržen výhradně pro domácí použití. Nevhodné použití výrobku jinak než v souladu s pokyny pro použití může mít za následek zranění uživatele či poškození majetku a výrobce ani dovozce nenesou v těchto případech žádnou zodpovědnost.

**VAROVÁNÍ!**

* Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být opraven či vyměněn výhradně výrobcem, autorizovaným servisem nebo pověřenou osobou se srovnatelnou kvalifikací.
* Spotřebič nesmí používat děti, či osoby se změněným tělesným, smyslovým či psychickým stavem, či osoby bez patřičných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem a nebyly proškoleny.
* Děti si nesmějí se spotřebičem hrát ani v případě, že jsou pod dohledem.
* Spotřebič není konstruován pro použití s externím časoměřičem či systémem dálkového ovládání.

**Bezpečnostní upozornění**

1. Nenechávejte hrnec bez dozoru, pokud je pod tlakem.
2. Před každým použitím zkontrolujte čistotu bezpečnostního ventilu, tlakového ventilu a těsnícího kroužku.
3. Během vaření v hrnci narůstá tlak. Je mimořádně důležité uzavřít hrnec důkladně, tak aby těsnil. V opačném případě hrozí zranění osoby, či poškození produktu.
4. V žádném případě nikdy neporušujte minimální či maximální plnění hrnce.
5. Používejte výhradně originální součásti spotřebiče.
6. Tlakový hrnec nesmí být použit bez tekutiny, v opačném případě hrozí jeho poškození.
7. S hrncem manipulujte pouze za použití ochranných pomůcek!

**Obecné informace**

1. **Pro otevření**

Tlačítko „open“ je umístěno pod rukojetí. Stiskněte tlačítko prstem, pro otevření víka, když je ventil tlakové regulace v pozici „steam purge“. Víko můžete odejmout zdvihem přímo nahoru.

1. **Pro zavření**

Umístěte víko přímo na hrnec, zatímco klipy na hrnci jsou otevřeny a ventil je nastaven do pozice „steam purge“. Pak stiskněte jedním prstem tlačítko „close“.

1. Vložte jídlo k vaření, v minimálním udávaném množství. Minimální množství tekutiny a jídla by mělo zaujímat minimálně 1/3 kapacity hrnce. Pokud má jídlo tendenci narůstat, kynout či se zvětšovat, naplňte jím maximálně polovinu kapacity hrnce. U jakéhokoliv dalšího jídla, se vždy ujistěte, že nepřeplňujete maximální povolenou kapacitu.
2. Zahájení vaření v tlaku.

Nastavte ohřev na nejnižší vařící úroveň, jakmile pára unikne z ventilu.

1. Čas vaření vypršel, vypněte ohřev.
2. Pomalé vaření v páře krok za krokem

Pomalu otočte tlakový ventil z pozice II či III do pozice „steam purge“, pozice ze které unikne pára. !Pozor! Neotáčejte však do pozice „steam purge“ přímo. Otočte nejprve do pozice I, vyčkejte několik vteřin a posléze otočte do pozice „steam purge“. Pokud ohříváte na pozici I, můžete otočit do pozice „steam purge“ přímo, bez vyčkání.

**Upozornění:** Unikající pára je extrémně horká.

**Varování:** Nikdy neotevírejte víko silou.

Ventil udržuje tlak a teplotu na následujících úrovních automaticky:

Pozice I: 0,5 bar (50 kPa)

Pozice II: 0,6 bar (60 kPa)

Pozice III: 0,7 bar (70 kPa)

„Steam purge“: Pozice pro postupnou redukci tlaku.

Bezpečnostní tlak je ve výši okolo 1,4 bar (140 kPa), maximální tlak je 2,0 bar (200 kPa) pro tento hrnec.

**Vzduchový ventil:**

Pokud je hrnec pod tlakem, když je víko zavřené, vzduchový ventil drží tlak. Zatímco uvnitř hrnce vzrůstá tlak, vzduchový ventil je viditelný a hrnec je zamčený (nikdy neotevírejte hrnec silou – hrozí vysoké riziko zranění). Když pára není viditelná, hrnec není již pod tlakem a můžete jej otevřít. Pokud z jakéhokoliv neočekávaného důvodu ventil regulace tlaku neuvolní páru tak jak by měl, ventil jej uvolní v souladu s přednastavenou hodnotou.

**Bezpečnostní okno:**

Dalším bezpečnostním prvkem, je bezpečnostní ventil na vrchu víka. Když je v hrnci nadměrný tlak, těsnící kroužek uvolní tlak pomocí tohoto ventilu a pára může uniknout.

**Víko s těsnícím kroužkem:**

Těsnící kroužek je spotřební materiál, který je opotřebováván a musí být vyměněn v případě nutnosti. Důležité: Používejte výhradně originální náhradní díly.

**Plnící značky:**

Zobrazují hranice maximálního naplnění. Důležitá značka, nikdy nevařte bez tekutiny a nikdy nenaplňujte více než je maximální kapacita.

**Termální báze:**

Super-silná báze pro veškeré typy. Absolutně stabilní, garantuje nejlepší tepelné vlastnosti a úsporu energie.

**Před vařením:**

Před každým použitím se ujistěte, že bezpečnostní zamykací systém, regulátor tlaku a těsnící kroužek jsou čisté a funkční.

Napňte hrnec tekutinou pro vytvoření nezbytné páry (voda, šťáva, apod.).

**Upozornění:** Vždy přidejte adekvátní tekutinu. NIKDY nenechte tlakový hrnec vařit „na sucho“! Poté přidejte potraviny, které chcete uvařit.

Tekutina a jídlo k vaření by mělo vyplnit nejméně 1/3 kapacity hrnce.

Maximálně ½ kapacity, jídla které zvětšuje svůj objem.

Maximálně 2/3 kapacity pro ostatní jídla.

Prosím, sledujte ukazatel na boku hrnce.

Prosím zkontrolujte, že se v hrnci nachází adekvátní prostor mezi jídlem k vaření a víkem s bezpečnostními ventily.

Vaření v páře je jednoduché…

1) Nastavte ohřev na nejvyšší stupeň:

Umístěte hrnec s již nastavenými parametry na ohřívací desku a nechte ji ohřívat na maximální výkon. Pára začne unikat bezpečnostním ventilem s přibývajícím tlakem. Od tohoto momentu již nesmíte hrnec otevírat.

2) V závislosti na plnosti hrnce, potrvá několik minut dokud nebude dosaženo požadovaného výkonu hrnce. V tomto případě začne pára unikat velmi brzy z ventilu regulace tlaku. Jídlo se začne vařit od tohoto momentu a můžete začít snižovat stupeň ohřevu podle potřeby.

3) Na konci vaření, vypněte „hob“.

4) Pára pomalu uniká: pomalu otočte tlakovým ventilem z pozice II nebo III na pozici I. Vyčkejte několik sekund a poté otočte do pozice „steam purge“.

Když vaříte na pozici I, můžete do pozice „steam purge“ otočit přímo.

Varování: Unikající pára je velmi horká, chraňte se před popálením a opařením, použitím ochranných prvků (např. ochranných rukavic)!

5) Hrnec otevírejte, až poté co veškerá pára unikne z hrnce.

Varování: Nikdy neotevírejte víko silou. Vypněte ohřev po dokončení vaření a sejměte hrnec z ohřívací desky.

Je možno použít jeden z následujících způsobů uvolnění tlaku:

1) Ponechte hrnec vychladnout: Vyčkejte, dokud červený pin na bezpečnostním ventilu kompletně nezmizí. Toto je doporučená metoda pro jídla, která mají tendenci nabývat na objemu.

2) Rychlé uvolnění tlaku:

Podržte hrnec pod studenou tekoucí vodou a nechte studenou vodu pomalu stékat na víko (NIKOLIV VŠAK NA PLASTOVÉ ČÁSTI) dokud červený pin na bezpečnostním ventilu kompletně nezmizí. V žádném případě však nepokládejte hrnec do vody! V hrnci je snížen tlak, jakmile zhasne červený pin. Poté nastavte ventil regulace tlaku do pozice „steam purge“. Jakmile vyjde i zbytek páry můžete hrnec vypnout a víko bude možné odejmout.

Varování: Nikdy neotevírejte víko silou a nikdy nemanipulujte s bezpečnostními systémy v rozporu s návodem. Hrnec je možno otevřít pouze pokud již unikla veškerá pára a tlak.

**Čištění a údržba**

Očistěte hrnec a příslušenství po každém použití, horkou vodou a šetrným čistícím prostředkem. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky!

**V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ A POCHYBNOSTÍ SE OBRAŤTE NA DOVOZCE S PŘÍSLUŠNÝM DOTAZEM!**